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一、附件性质
本附件根据证据目录中的四张现场照片暂行编号，仅用于组织现场勘验、核对照片位置并使修复请求具体化。照片未附比例尺，亦未自行证明拍摄地点、形成时间和行为人。所有位置、尺寸、墙体性质及P3是否与其他点位重复，必须由人民法院现场勘验笔录、双方签认或者专业意见确认后，方可形成法院提交定稿。
二、点位表
	编号
	对应原始文件
	照片可见特征
	所在房间及墙体方向
	尺寸
	墙体/构件性质
	待勘验事项

	P1
	photo_2026-04-29_06-56-19.jpg
	白色墙面下部存在一处较大矩形剔凿、砖体外露；右侧另有水平开槽和方形孔；地面有碎屑；画面左侧为木质柜体
	待现场以门窗、柜体和墙面方向定位
	照片无比例尺，待测量
	待专业确认
	确认是否为东301、是否与P2/P4为不同房间、剔凿深度及水平槽长度

	P2
	photo_2026-04-29_06-56-24.jpg
	墙面中下部存在较大矩形剔凿、砖体外露；墙面有贯穿画面的水平开槽和方形孔；踢脚部位呈蓝色；地面有大量碎屑
	待现场以蓝色踢脚、家具和转角定位
	照片无比例尺，待测量
	待专业确认
	确认房间、墙体方向、槽孔用途、是否涉及电气拆除历史痕迹

	P3
	photo_2026-04-29_06-56-27.jpg
	灰色抹灰表面存在不规则孔洞，照片为近距离拍摄
	无法仅凭照片确定，待与P1、P2、P4逐一比对
	照片无比例尺，待测量
	待专业确认
	优先确认是否为其他点位的近景；如属重复，不另行计算修复项目

	P4
	photo_2026-04-29_06-56-29.jpg
	白色墙面中下部存在较大矩形剔凿、砖体外露；左侧有插座；下部为灰色踢脚；地面有碎屑及梯形物件
	待现场以插座、灰色踢脚和墙面转角定位
	照片无比例尺，待测量
	待专业确认
	确认是否为东301、墙体方向、剔凿深度及与既往施工的关系



三、建议修复要求
先行确认。 施工前确认各点位是否属于承重墙、抗震构造、围护墙或者非结构性抹灰层；涉及结构安全的，由具备相应资质的设计或检测单位提出修复方案。
基层处理。 清除松动、空鼓且确需剔除的残余材料，保留不需拆除的原构造；不得为便利施工扩大损坏范围。
构造修复。 按原构造性质采用相容材料封补孔洞、恢复砌体或非结构层连续性；水平槽、方孔及穿线部位应按安全要求处理。具体材料、强度和施工工艺以专业确认方案为准。
表面恢复。 完成找平、抹灰和必要表面处理，使修复部位无松动、明显孔洞、外露砖体和锐利边缘；不要求以不安全方式追求完全相同的历史外观。
废料清除。 同步清除本项修复产生或能够确认由相应损坏行为遗留的碎屑、废料，依法处置。
过程留痕。 对隐蔽工程拍摄施工前、施工中和施工后连续照片，保留材料、施工人员和工程记录。
四、履行期限
不涉及结构设计的点位：判决或调解书生效之日起三十日内完成。
经确认涉及结构安全、须先形成专业方案的点位：义务人应在十日内委托具备相应资质的单位提出方案，在方案确认之日起三十日内完成施工。
因行政审批、不可抗力或者产权人无正当理由拒绝必要进场导致无法施工的，按法院确认或调解协议约定处理；不得以一般性“协调中”无限期顺延。
五、验收标准与方式
点位、数量与现场勘验确认一致，无遗漏和无故扩大施工。
修复部位不存在外露砖体、松动材料、贯通孔洞、明显新裂缝或者妨碍正常使用的锐利、脱落风险。
涉及电气槽孔的，应完成必要绝缘、防火和表面恢复；本项不替代依法应由专业单位完成的电气检测。
涉及结构安全的，应由提出或审核修复方案的具备相应资质单位出具施工符合方案、未对结构安全产生不利影响的书面意见。
由双方现场验收并签署记录；一方无正当理由不到场的，由施工记录、连续影像和第三方书面意见证明完成情况。对专业质量仍有争议的，依人民法院确定的程序处理。
六、必须补充后方可定稿的内容
P1至P4在东301室内平面图上的坐标、房间和墙体方向；
每个点位的长、宽、深及水平槽长度；
墙体是否承重、是否涉及抗震构造；
P3是否为其他点位近景；
照片原始文件、拍摄设备、拍摄人、形成和导出说明；
行为人、任务关系、形成时间及与2023年加固、历史电气拆除的区分；
经各方或法院确认的具体修复方案和实施主体。
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